Tabela de I/O

* Pressostato de alta
* Pressostato de baixa
* Sensor de fluxo de ar de exaustão
* Sensor de fluxo de ar de forcado
* Fim de curso de porta fechada
* Fim de curso de porta aberta
* Status do relay de chama
* Sensor de chama principal
* Sensor de chama piloto
* Chama ok
* Ventilador de exaustão
* Ventilador de ar forcado
* Comando de purga
* Fechar porta
* Abrir porta
* Válvula de controle
* Comando do relay de chama
* Válvula de bloqueio por PLC